**盐城市天然气调度中心出入口门禁智能化服务**

投标报价文件

投标单位（盖章）：

日期：

**附件1：**

**投 标 承 诺 书**

盐城市天然气开发利用有限公司 ：

1. 根据已收到的 盐城市天然气调度中心出入口门禁智能化服务 询价文件，我单位经考察现场和研究贵方的招标文件后，决定无保留地接受招标文件所有条款，愿按投标报价 承担本工程招标范围内的全过程服务。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 报价（元） | 投标人投标品牌 |
| 1 | 电动伸缩门 | 1、伸缩门尺寸12米，材质钛铝合金；  2、电机具备车辆识别系统，电机品牌三菱、松下、西门子、上柴等同等级品牌；质保期2年；  3、投标人应负责伸缩门洞所涉及的土建施工。 |  |  |
| 2 | 升降柱 | 1、数量6个，机械弹簧式、免排水；  2、升降柱之间采用链条连接，升降柱及链条采用304不锈钢材质；  3投标单位负责现场开孔（孔径约40cm,深60cm）、开槽、现场安装、管线采购、路面恢复。 |  |  |
| 3 | 消防网格线划线 | 覆盖面积6m\*12m，网格标准尺寸满足消防要求 |  |  |
| 4 | 人员识别门禁系统、LED显示屏 | 1、负责设备采购与现场安装服务（含LED显示屏支柱）；  2、门禁系统具备出入人员统计和信息分类功能，实现“一人一卡制”，墩柱旁安装尺寸为1m\*1.5m LED显示屏，通过后台控制电脑实现人员识别门禁系统信息投屏；  3、投标人负责监控系统、LED显示屏与后台控制电脑之间所需网线、电线的采购与铺设 |  |  |
| 5 | 监控摄像头 | 1、数量2台；  2、4K高清(其中固定摄像头一台，云台球机一台)，与现有监控系统连接；  3、投标人负责监控摄像头与现有监控系统之间所需网线、电线采购与铺设、监控支墩制作与安装 |  |  |
|  | 合计 | |  |  |

2、一旦我方中标，服务时间服从招标人的要求。如果违约，贵方有权中止我方中标并选择其它中标单位。

3、本次投标，我单位派出的项目负责人为 。

4、我方理解：你方不必定授标给最低报价的投标人或其他任一投标人。

5、我方同意所提交的投标文件在“投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间如果中标，我方将受此约束。严格遵守国家法律、法规及江苏省、盐城市现行招投标管理的规定，如有违反，贵方有权取消我方的投标资格。

6、你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7、**本次投标报价已包含增值税，增值税税率为** 。

投 标 人： （盖章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

**附件2：**

**法定代表人身份证明书**

单位名称：

单位性质：

地 址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务： 系 （报价单位） 的法定代表人。

法人身份证反面

法人身份证正面

特此证明。

报价单位（盖章）：

日期： 年 月 日

**附件3：**

**授 权 委 托 书**

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，现授权委托 （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加 （询价单位）的 项目的报价活动。代理人在报价、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人身份证反面

代理人身份证正面

代理人签名：

联系电话：

代理人无转委托权。特此委托。

报价单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

**附件4：投标人营业执照（盖公章）**

**附件5：智能化工程专业承包三级及以上资质复印件（盖公章）**

**附件6：现场踏勘影像资料（必须含有与招标方现场对接合照）**

**附件7：投标人认为需要补充的其他材料（盖公章）**